 C  O  U  N  T  E  S  S

KEZELÉSI UTASíTĆS

-1-

A COUNTESS RIASZTóKÖZPONT LEGGYAKRABBAN HASZNĆLT

PROGRAMOK PARANCSAI:

- Teljes Zárás

KóD beadása

- Részvédelem

KóD \* 0

- "Otthoni" védelem

KóD \* 6

- Csatorna kikapcsolás

KóD \* csatorna száma \* csatorna száma ...

- Ajtócsengetés

\* csatorna száma \* (ki,be ugyan igy)

- Csapdakód

KóD +,-elsö szám megváltoztatása

- Hangjelzö próba

KóD \* 9 végén trillázó hang, majd (kód # )

- Kódcsere

KóD \* 91,az új kód beadása végén trillázó hang

- Napló

KóD \* 93, 1/#, 2/#,...., 8/#, \*-gal kilépés

- Sétateszt

KóD \* 94, \* -gal kilépés

- Riasztások törlése:

- TAMPER (szabotázs),vonalhiba,személyi

támadás(helyi)

KóD #

- Személyi támadásjelzés törlése(távjelzö)

KóD # (háromszor ismételni)

- ALARM riasztás törlése (ha szól a hangjelzö)

KóD # (háromszor ismételni)

- ALARM riasztás törlése (ha nem szól a hang-

jelzö)

KóD # ( kétszer ismételni)

-2 -

ZĆRĆS:

- Minden zárás elött gyozödjünk meg arról, hogy min-

dent becsuktunk, csak ezután kezdjük a zárási

procedúrát!

A RENDSZER TELJES ÉLESíTÉSE:

- A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

- Sípoló hanggal jelzi a készülék, hogy élesedik a

rendszer (közben pulzál)

- Kijelölt útvonalon elhagyjuk az objektumot

- A sípoló hang megszünése után a rendszer

beélesedett,az objektum védelem alatt áll.

Megjegyzés:

A rendszert lehet kétféleképpen bekapcsolni:

- Automata élesedés: A beállított idö után beélesedik

a rendszer, ha minden nyugalomba került:

(lásd késöbb)

- Kontakt élesedés: A kijárati (utolsó) ajtó be-

csukása után két magas hangot ad,

ezután beélesedik a rendszer.

A RENDSZER RÉSZLEGES ÉLESíTÉSE:

- A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

- Megnyomjuk a "\*" -ot, majd a "0" gombot

- A készülék mély búgó hanggal jelzi a rendszer éle-

sedését

- A program a meghatározott csatornákat kiveszi a

védelemböl

- Meghatárrozott idön belül élesedik

A RENDSZER ÉLESíTÉSE CSATORNAKIKAPCSOLĆSSAL:

- A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

- Megnyomjuk a "\*"-ot, majd a csatorna számát

(FX-6-os, IX-5-ös gomb)

- A kikapcsolt csatorna LED-je lassan pulzál, ezzel

jelzi a kikapcsolt állapotát. A memóriába is be-

írja.

- Az objektumot elhagyjuk

Megjegyzés:

Nem engedélyezett csatornát nem lehet kikapcsolni.

-3-

A RENDSZER ÉLESíTÉSE "OTTHONI" ELRENDEZÉSBEN:

- A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

- Megnyomjuk a "\*" - ot, majd a 6-os gombot

- A készülék élesítési hangot ad.

- A programban elöre meghatározott csatornákat ki-

veszi a védelemböl

- A búgó hang megszünése után a rendszer beélesedik

BEKAPCSLĆSI PROBLÉMA:

- Ha a kód beadása után a készülék pulzáló hangot ad,

az objektum elhagyása után sem hagyja abba, majd

szirénázik. A készüléket kapcsoljuk ki és keressük

meg a hibát. A hiba megszüntetése után végezzük el

a zárást. Ha a hibát nem tudtuk elhárítani, akkor

kapcsoljuk ki a hibás csatornát. (lásd a csatorna-

kikapcsolást)

A RENDSZER KIKAPCSOLĆSA:

- Kijelölt útvonalon megyünk a központhoz (kezelö-

höz),mely sípoló hanggal jelzi mozgásunk érzékelé-

sét

- A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

- "trillázó" hang jelzi a rendszerkikapcsolás

megtörténtét

TĆMADĆSJELZÖ RIASZTĆS :

- A támadásjelzövel lehet helyi és távjelzést adni,

ezt a programban lehet meghatározni.

- Helyi riasztás:A riasztás pillanatában elindítja a

hangjelzöt is,

- A riasztást ebben az esetben a(kód #)beadásával

lehet törölni.

- Távriasztás: A készülék csendben ad távjelzést a

figyelö szolgálatnak. A riasztásról

ebben az esetben csak akkor szerzünk

tudomást, ha mi idéztük elö a jelzést,

vagy a figyelöszolgálat emberei meg-

jelennek. A riasztás törlése (3xkód #).

-4-

KÉNYSZERNYITĆS, - ZĆRĆS:

Csapdakód: a kezelöi kód elsö számánál eggyel kisebb

vagy eggyel nagyobb számmal kezdünk, a további

3 számjegy azonos a kezelöi kód számjegyeivel.

- A csapdakód alkalmazásakor a személyitámadásjelzöt

aktivizáljuk

- A csapdakód csak akkor funkcionál, ha a programban

engedélyezett

- Alkalmazás esetén a rendszer látszólag éppen úgy

viselkedik, mint normál nyitás vagy zárás alkalmá-

val

- A riasztás nyugtázásakor a kijelzön egyszerre vilá-

gít a TAMPER és a 4-es LED

- Törlése megegyezik az ALARM riasztás törlésével

(kód #)

HANGJELZÖ TESZT:

A központ megfelelö parancsra aktivizálja a fény- és

hangjelzö egységet.

- Betápláljuk a felhasználói kódot

- Megnyomjuk a "\*" jelü, majd a 9-es gombot

- világít az összes LED 10 sec-ig

- a belsö hang szól 5 sec-ig

- a relés sziréna szól 5 sec-ig

- a fényjelzö villog 5 sec-ig

- A központ egy trillázó hanggal jelzi a

"Hangjelzö teszt" program végét.

- Betáplájuk a felhasználói kódot és a # -et.

SÉTATESZT:

Az érzékelök müködöképességének próbája. Az aktív

állapotot fénnyel és hanggal jelzi.

- Betápláljuk a felhasználói kódot

- Megnyomjuk a "\*" jelü gombot, majd 94-et

- Teszteljük az érzékelöket

- A teszt befejezése után megnyomjuk újra a "\*" jelü

gombot

- A készülék visszaáll nappali üzemmódba

Megjegyzés:

A PA és a 24 órás csatornákat nem lehet tesztelni!

-5-

SZABOTĆZS (TAMPER) RIASZTĆS TÖRLÉSE NAPPAL:

- Nappal (nem éles állapot) nincs táv- és hangjelzés

- A központ kontroll hangja riasztási hangot ad

- A TAMPER LED-je világít

- A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

- A riasztási hang átvált "trillázó" hangra

- Nyomjuk meg a "#" jelü gombot

- ha a riasztás oka megszünt, a készülék alaphelyzet-

be áll vissza

- ha nem sikerült törölni a riasztást a TAMPER LED-je

villog, amíg meg nem szüntetik a riasztás okát

(ilyen állapotban a rendszert nem lehet élesíteni)

- Éjszakai (bekapcsolt) állapotban ALARM riasztó-

csatornaként müködik. Ebben az esetben a hangjelzöt

és a távjelzöt is müködteti.

Megjegyzés:

- A TAMPER Iámpa villog, de hangjelzést nem ad:

Ez azt jelenti, hogy a riasztó kormnunikátora nem

tart kapcsolatot a fogadóközponttal. A programtól

függöen ez jelzés vagy tiltás. Ha a programban

csak jezés van meghatározva, abban az esetben be

lehet kapcsolni a rendszert.

- Ha a programban tiltás van meghatározva, abban az

esetben csak a hiba megszüntetése után lehet a

rendszert beélesíteni.

- A hiba megszüntetése után (kód #).

ALARM RIASZTóCSATORNA RIASZTĆS:

1./- a központ riasztási jelzést ad

- az elöre meghatározott idö eltelte után a hang-

jelzö leáll

- a központ újra védelmi figyelö helyzetbe áll

2./- a központ riasztójelzést ad (adott)

- a klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

- a készülék elhallgat

- világítanak a riasztást adott zóna(k) LED-je(i)

- a klaviatúrán újra betápláljuk a négy számjegyü

kódot

- megnyomjuk a "#" jelü gombot

- igy töröljük a jelzéseket

- a készülék visszaáll alaphelyzetbe

-6-

Megjegyzés:

- LED jelzései:

- folyamatosan világít - elsö riasztás

- gyorsan pulzál - további riasztás

- lassan pulzál - kikapcsolt

- A riasztás törlése elött (kód#) nézzük meg, hogy

melyik adta a riasztást,csak ezután töröljünk.

Az érzékelö tipusok memóriáját lásd a mellékletben.

(Nincs minden tipusú érzékelönek memóriája!)

- Ha aktiv fény- hangjelzö van felszerelve, akkor a

fényjelzö addig villog,amig nem töröljük a riasztást

(kód#) Pl.: A sziréna 1 percig szól, de a fényjelzö

tovább villog, jelezve a riasztás helyét.

AJTóCSENGETÉS (érzékelöcsengetés):

- A beprogramozott csatornákat lehet kiválasztani

1. nyomjuk meg a "\*" jelü gombot --- állapotjelzés

2. tápláljuk be a kiválasztott csatorna számát

3. nyomjuk meg a "\*" jelü gombot --- memorizálás

- Az ajtócsengetés programból szintén ezzel a folya-

mattal tudjuk kivenni a nem kivánt csatorna csenge-

tését.

MÉRNÖKI ÜZEMMóD:

A programozást csak mérnöki üzemmódban lehet el-

végezni, ide csak érvényes mérnöki kóddal lehet

belépni. Ehnek a kódnak a használata csak progra-

mozásra jogosít fel, nappali állapotban.

ESEMÉNYNAPLó KIOLVASĆSA:

Nyolc nap eseményeire (be- és kikapcsolás) emlékszik

vissza. Idörendi sorrendben a régit mindíg törli és

az utolsó eseményt irja be a helyére.

- A klaviatúrán betápláljuk a felhasználói kódot

- Megnyomjuk a "\*" jelü gombot, majd a 93--at

- Megjelenik az utolsó bekapcsolt állapot jelzése

(1-es)

-7-

-visszaolvasás

Kód \* 93 az utolsó eseményt látjuk a kijelzön.

(Az 1-es gombnak megfelelö eseményt)

választó gomb bekapcolt áll. kikapcsolt áll.

váltás

\* 1-es gomb utolsó # utolsó

2-es gomb utolsó elötti # utolsó elötti

3-as gomb azelötti # azelötti

. . . .

. . . .

. . . .

8-as gomb legrégebbi # legrégebbi

\* belépéskor ide lépünk

# Bekapcsolt és nappali állapot közötti váltás

ide-oda.

Az egész menüböl a \*-gal tudunk kilépni.

KóDCSERE:

Csak az érvényes, négy számjegyü felhasználói kóddal

lehetséges a kódszám átírása.

- A klaviatúrán betápláljuk a felhasználói kódot

- Megnyomjuk a "\*" jelü gombot, majd a 91-et

- Kigyullad négy LED

- A klaviatúrán betápláljuk az új kódot, melynek

elfogadását a készülék "trzllázó" hanggal jelzi

Ha búgó hangot ad a készülék, nem fogadta el az

általunk betáplált új kódot. Válasszunk másik

számkombinációt!

Megjegyzés:

- A kódszámot ne felejtsük el, mert a készülék nem

adja vissza !

- A növekvö és a csökkenö számsort kerüljük !

KóDTÉVESZTÉS:

Ha a készülék nem reagál az érvényes kódra, akkor

(2-3 szor nyomja meg a "\*" -ot) .

újra üssük be az érvényes kódunkat.

Ha a kódot ezután sem veszi, akkor nem ez a kód.

-8-

VÉDELMI CSATORNĆK FELÉPíTÉSE:

- MAINS - hálózat

Kikapcsolás

- TAMPER - szabotázs (rongálás)

1 - .................... ...................

2 - .................... ...................

3 - .................... ...................

4 - .................... ...................

5 - .................... ...................

6 - .................... ...................

BEĆLLíTĆSI ADATOK :

Hangjelzö kivárási idö ................ perc

Hangjelezöszólási idö ................ perc

Kilépési idö ................ mp

Belépési idö ................ mp

Távjelzés van/nincs

Személyi támadás jelzése .......................

Riasztási jelzés .......................

24 órás jelzés .......................

Kezelök száma/helye 1......................

2......................

3......................

Élesítési mód .......................

Részvédelemböl kivett csat. .......................

Nem kikapcsolható csatorna .......................

Részvédelem esetén a jelzések.......................

Vonalhiba esetén tiltás/jelzés

A rendszer telepítési ideje: ...........................

A rendszert telepítették:...............................

...............................

A hibabejelentési Telefon...............................

FONTOS TUDNIVALóK!

- Teljes védelem

Kód

- Részvédelem

Kód \* 0

- Ház ivédelem

Kód \* 4

Csatorna kikapcsolás

Kód \* szám

esetleg több

Kód \* szám \* szám

- Napló kiolvasás

Kód \* 93

- Kódcsere

Kód \* 91

- Séta teszt

Kód \* 94

- Hangjelzö teszt

Kód \* 9

- Fényjelzések:

- Folyamatosan világít - Elsö riasztás

- Lassan pislog - Ki volt kapcsolva

- Gyorsan pislog - Többi riasztás