C  O  U  N  T  E  S  S

 KEZELÉSI UTASíTĆS

 -1-

 A COUNTESS RIASZTóKÖZPONT LEGGYAKRABBAN HASZNĆLT

 PROGRAMOK PARANCSAI:

- Teljes Zárás

 KóD beadása

- Részvédelem

 KóD \* 0

- "Otthoni" védelem

 KóD \* 6

- Csatorna kikapcsolás

 KóD \* csatorna száma \* csatorna száma ...

- Ajtócsengetés

 \* csatorna száma \* (ki,be ugyan igy)

- Csapdakód

 KóD +,-elsö szám megváltoztatása

- Hangjelzö próba

 KóD \* 9 végén trillázó hang, majd (kód # )

- Kódcsere

 KóD \* 91,az új kód beadása végén trillázó hang

- Napló

 KóD \* 93, 1/#, 2/#,...., 8/#, \*-gal kilépés

- Sétateszt

 KóD \* 94, \* -gal kilépés

- Riasztások törlése:

 - TAMPER (szabotázs),vonalhiba,személyi

 támadás(helyi)

 KóD #

 - Személyi támadásjelzés törlése(távjelzö)

 KóD # (háromszor ismételni)

 - ALARM riasztás törlése (ha szól a hangjelzö)

 KóD # (háromszor ismételni)

 - ALARM riasztás törlése (ha nem szól a hang-

 jelzö)

 KóD # ( kétszer ismételni)

 -2 -

 ZĆRĆS:

 - Minden zárás elött gyozödjünk meg arról, hogy min-

 dent becsuktunk, csak ezután kezdjük a zárási

 procedúrát!

 A RENDSZER TELJES ÉLESíTÉSE:

 - A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

 - Sípoló hanggal jelzi a készülék, hogy élesedik a

 rendszer (közben pulzál)

 - Kijelölt útvonalon elhagyjuk az objektumot

 - A sípoló hang megszünése után a rendszer

 beélesedett,az objektum védelem alatt áll.

 Megjegyzés:

 A rendszert lehet kétféleképpen bekapcsolni:

 - Automata élesedés: A beállított idö után beélesedik

 a rendszer, ha minden nyugalomba került:

 (lásd késöbb)

 - Kontakt élesedés: A kijárati (utolsó) ajtó be-

 csukása után két magas hangot ad,

 ezután beélesedik a rendszer.

 A RENDSZER RÉSZLEGES ÉLESíTÉSE:

 - A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

 - Megnyomjuk a "\*" -ot, majd a "0" gombot

 - A készülék mély búgó hanggal jelzi a rendszer éle-

 sedését

 - A program a meghatározott csatornákat kiveszi a

 védelemböl

 - Meghatárrozott idön belül élesedik

 A RENDSZER ÉLESíTÉSE CSATORNAKIKAPCSOLĆSSAL:

 - A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

 - Megnyomjuk a "\*"-ot, majd a csatorna számát

 (FX-6-os, IX-5-ös gomb)

 - A kikapcsolt csatorna LED-je lassan pulzál, ezzel

 jelzi a kikapcsolt állapotát. A memóriába is be-

 írja.

 - Az objektumot elhagyjuk

 Megjegyzés:

 Nem engedélyezett csatornát nem lehet kikapcsolni.

 -3-

 A RENDSZER ÉLESíTÉSE "OTTHONI" ELRENDEZÉSBEN:

 - A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

 - Megnyomjuk a "\*" - ot, majd a 6-os gombot

 - A készülék élesítési hangot ad.

 - A programban elöre meghatározott csatornákat ki-

 veszi a védelemböl

 - A búgó hang megszünése után a rendszer beélesedik

 BEKAPCSLĆSI PROBLÉMA:

 - Ha a kód beadása után a készülék pulzáló hangot ad,

 az objektum elhagyása után sem hagyja abba, majd

 szirénázik. A készüléket kapcsoljuk ki és keressük

 meg a hibát. A hiba megszüntetése után végezzük el

 a zárást. Ha a hibát nem tudtuk elhárítani, akkor

 kapcsoljuk ki a hibás csatornát. (lásd a csatorna-

 kikapcsolást)

 A RENDSZER KIKAPCSOLĆSA:

 - Kijelölt útvonalon megyünk a központhoz (kezelö-

 höz),mely sípoló hanggal jelzi mozgásunk érzékelé-

 sét

 - A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

 - "trillázó" hang jelzi a rendszerkikapcsolás

 megtörténtét

 TĆMADĆSJELZÖ RIASZTĆS :

 - A támadásjelzövel lehet helyi és távjelzést adni,

 ezt a programban lehet meghatározni.

 - Helyi riasztás:A riasztás pillanatában elindítja a

 hangjelzöt is,

 - A riasztást ebben az esetben a(kód #)beadásával

 lehet törölni.

 - Távriasztás: A készülék csendben ad távjelzést a

 figyelö szolgálatnak. A riasztásról

 ebben az esetben csak akkor szerzünk

 tudomást, ha mi idéztük elö a jelzést,

 vagy a figyelöszolgálat emberei meg-

 jelennek. A riasztás törlése (3xkód #).

 -4-

 KÉNYSZERNYITĆS, - ZĆRĆS:

 Csapdakód: a kezelöi kód elsö számánál eggyel kisebb

 vagy eggyel nagyobb számmal kezdünk, a további

 3 számjegy azonos a kezelöi kód számjegyeivel.

 - A csapdakód alkalmazásakor a személyitámadásjelzöt

 aktivizáljuk

 - A csapdakód csak akkor funkcionál, ha a programban

 engedélyezett

 - Alkalmazás esetén a rendszer látszólag éppen úgy

 viselkedik, mint normál nyitás vagy zárás alkalmá-

 val

 - A riasztás nyugtázásakor a kijelzön egyszerre vilá-

 gít a TAMPER és a 4-es LED

 - Törlése megegyezik az ALARM riasztás törlésével

 (kód #)

 HANGJELZÖ TESZT:

 A központ megfelelö parancsra aktivizálja a fény- és

 hangjelzö egységet.

 - Betápláljuk a felhasználói kódot

 - Megnyomjuk a "\*" jelü, majd a 9-es gombot

 - világít az összes LED 10 sec-ig

 - a belsö hang szól 5 sec-ig

 - a relés sziréna szól 5 sec-ig

 - a fényjelzö villog 5 sec-ig

 - A központ egy trillázó hanggal jelzi a

 "Hangjelzö teszt" program végét.

 - Betáplájuk a felhasználói kódot és a # -et.

 SÉTATESZT:

 Az érzékelök müködöképességének próbája. Az aktív

 állapotot fénnyel és hanggal jelzi.

 - Betápláljuk a felhasználói kódot

 - Megnyomjuk a "\*" jelü gombot, majd 94-et

 - Teszteljük az érzékelöket

 - A teszt befejezése után megnyomjuk újra a "\*" jelü

 gombot

 - A készülék visszaáll nappali üzemmódba

 Megjegyzés:

 A PA és a 24 órás csatornákat nem lehet tesztelni!

 -5-

 SZABOTĆZS (TAMPER) RIASZTĆS TÖRLÉSE NAPPAL:

 - Nappal (nem éles állapot) nincs táv- és hangjelzés

 - A központ kontroll hangja riasztási hangot ad

 - A TAMPER LED-je világít

 - A klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

 - A riasztási hang átvált "trillázó" hangra

 - Nyomjuk meg a "#" jelü gombot

 - ha a riasztás oka megszünt, a készülék alaphelyzet-

 be áll vissza

 - ha nem sikerült törölni a riasztást a TAMPER LED-je

 villog, amíg meg nem szüntetik a riasztás okát

 (ilyen állapotban a rendszert nem lehet élesíteni)

 - Éjszakai (bekapcsolt) állapotban ALARM riasztó-

 csatornaként müködik. Ebben az esetben a hangjelzöt

 és a távjelzöt is müködteti.

 Megjegyzés:

 - A TAMPER Iámpa villog, de hangjelzést nem ad:

 Ez azt jelenti, hogy a riasztó kormnunikátora nem

 tart kapcsolatot a fogadóközponttal. A programtól

 függöen ez jelzés vagy tiltás. Ha a programban

 csak jezés van meghatározva, abban az esetben be

 lehet kapcsolni a rendszert.

 - Ha a programban tiltás van meghatározva, abban az

 esetben csak a hiba megszüntetése után lehet a

 rendszert beélesíteni.

 - A hiba megszüntetése után (kód #).

 ALARM RIASZTóCSATORNA RIASZTĆS:

 1./- a központ riasztási jelzést ad

 - az elöre meghatározott idö eltelte után a hang-

 jelzö leáll

 - a központ újra védelmi figyelö helyzetbe áll

 2./- a központ riasztójelzést ad (adott)

 - a klaviatúrán betápláljuk a négy számjegyü kódot

 - a készülék elhallgat

 - világítanak a riasztást adott zóna(k) LED-je(i)

 - a klaviatúrán újra betápláljuk a négy számjegyü

 kódot

 - megnyomjuk a "#" jelü gombot

 - igy töröljük a jelzéseket

 - a készülék visszaáll alaphelyzetbe

 -6-

 Megjegyzés:

 - LED jelzései:

 - folyamatosan világít - elsö riasztás

 - gyorsan pulzál - további riasztás

 - lassan pulzál - kikapcsolt

 - A riasztás törlése elött (kód#) nézzük meg, hogy

 melyik adta a riasztást,csak ezután töröljünk.

 Az érzékelö tipusok memóriáját lásd a mellékletben.

 (Nincs minden tipusú érzékelönek memóriája!)

 - Ha aktiv fény- hangjelzö van felszerelve, akkor a

 fényjelzö addig villog,amig nem töröljük a riasztást

 (kód#) Pl.: A sziréna 1 percig szól, de a fényjelzö

 tovább villog, jelezve a riasztás helyét.

 AJTóCSENGETÉS (érzékelöcsengetés):

 - A beprogramozott csatornákat lehet kiválasztani

 1. nyomjuk meg a "\*" jelü gombot --- állapotjelzés

 2. tápláljuk be a kiválasztott csatorna számát

 3. nyomjuk meg a "\*" jelü gombot --- memorizálás

 - Az ajtócsengetés programból szintén ezzel a folya-

 mattal tudjuk kivenni a nem kivánt csatorna csenge-

 tését.

 MÉRNÖKI ÜZEMMóD:

 A programozást csak mérnöki üzemmódban lehet el-

 végezni, ide csak érvényes mérnöki kóddal lehet

 belépni. Ehnek a kódnak a használata csak progra-

 mozásra jogosít fel, nappali állapotban.

 ESEMÉNYNAPLó KIOLVASĆSA:

 Nyolc nap eseményeire (be- és kikapcsolás) emlékszik

 vissza. Idörendi sorrendben a régit mindíg törli és

 az utolsó eseményt irja be a helyére.

 - A klaviatúrán betápláljuk a felhasználói kódot

 - Megnyomjuk a "\*" jelü gombot, majd a 93--at

 - Megjelenik az utolsó bekapcsolt állapot jelzése

 (1-es)

 -7-

-visszaolvasás

 Kód \* 93 az utolsó eseményt látjuk a kijelzön.

 (Az 1-es gombnak megfelelö eseményt)

választó gomb bekapcolt áll. kikapcsolt áll.

 váltás

\* 1-es gomb utolsó # utolsó

 2-es gomb utolsó elötti # utolsó elötti

 3-as gomb azelötti # azelötti

 . . . .

 . . . .

 . . . .

 8-as gomb legrégebbi # legrégebbi

 \* belépéskor ide lépünk

 # Bekapcsolt és nappali állapot közötti váltás

 ide-oda.

 Az egész menüböl a \*-gal tudunk kilépni.

 KóDCSERE:

 Csak az érvényes, négy számjegyü felhasználói kóddal

 lehetséges a kódszám átírása.

 - A klaviatúrán betápláljuk a felhasználói kódot

 - Megnyomjuk a "\*" jelü gombot, majd a 91-et

 - Kigyullad négy LED

 - A klaviatúrán betápláljuk az új kódot, melynek

 elfogadását a készülék "trzllázó" hanggal jelzi

 Ha búgó hangot ad a készülék, nem fogadta el az

 általunk betáplált új kódot. Válasszunk másik

 számkombinációt!

 Megjegyzés:

 - A kódszámot ne felejtsük el, mert a készülék nem

 adja vissza !

 - A növekvö és a csökkenö számsort kerüljük !

 KóDTÉVESZTÉS:

 Ha a készülék nem reagál az érvényes kódra, akkor

 (2-3 szor nyomja meg a "\*" -ot) .

 újra üssük be az érvényes kódunkat.

 Ha a kódot ezután sem veszi, akkor nem ez a kód.

 -8-

 VÉDELMI CSATORNĆK FELÉPíTÉSE:

- MAINS - hálózat

 Kikapcsolás

- TAMPER - szabotázs (rongálás)

 1 - .................... ...................

 2 - .................... ...................

 3 - .................... ...................

 4 - .................... ...................

 5 - .................... ...................

 6 - .................... ...................

 BEĆLLíTĆSI ADATOK :

Hangjelzö kivárási idö ................ perc

Hangjelezöszólási idö ................ perc

Kilépési idö ................ mp

Belépési idö ................ mp

Távjelzés van/nincs

Személyi támadás jelzése .......................

Riasztási jelzés .......................

24 órás jelzés .......................

Kezelök száma/helye 1......................

 2......................

 3......................

Élesítési mód .......................

Részvédelemböl kivett csat. .......................

Nem kikapcsolható csatorna .......................

Részvédelem esetén a jelzések.......................

Vonalhiba esetén tiltás/jelzés

A rendszer telepítési ideje: ...........................

A rendszert telepítették:...............................

 ...............................

A hibabejelentési Telefon...............................

 FONTOS TUDNIVALóK!

 - Teljes védelem

 Kód

 - Részvédelem

 Kód \* 0

 - Ház ivédelem

 Kód \* 4

 Csatorna kikapcsolás

 Kód \* szám

 esetleg több

 Kód \* szám \* szám

 - Napló kiolvasás

 Kód \* 93

 - Kódcsere

 Kód \* 91

 - Séta teszt

 Kód \* 94

 - Hangjelzö teszt

 Kód \* 9

 - Fényjelzések:

 - Folyamatosan világít - Elsö riasztás

 - Lassan pislog - Ki volt kapcsolva

 - Gyorsan pislog - Többi riasztás